제 품 규 격 서

품 명	유압 철근 절단기 [S25-20]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고 현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 절 단 용 도 : 금속 봉 및 자물쇠, 체인등 □ 사 용 압 력 : 700 bar □ 최대 절단력 : 19,5 ton □ 최대 절단폭 : 25 mm □ 제 품 중 량 : 7,6 kg □ 제 품 크 기 : 380 × 179 × 239mm □ 필요 오일량 : 0,02 L □ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식 □ 상하 PUSH 버튼 방식의 조작으로 한손으로 작업 가능 □ 절단날 재질 : 카바이드 □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 제 품 특 징 - 360° 회전 및 분리 가능 손잡이로 협소한 공간 절단 작업 가능 - 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능 - 가벼운 무게로 한손으로 작업 가능 □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건