제 품 규 격 서

품 명	유압 연속절단기 [C120 MK2]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 최대 절단력 : 31,4 ton □ 최대 절단폭 : 120 mm □ 제 품 중 량 : 19,3 kg □ 제 품 크 기 : 585 × 188 × 196mm □ 필요 오일량 : 0.1 L □ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식 □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 많은 인원의 구조작업시(버스 등) 넓은 구조공간 확보시 사용 □ 제 품 특 징 - 절단물을 연속으로 절단하기 위한 특수 절단용 유압 절단기 - 절단된 물체는 하단으로 배출 - 팁 끝에 계단식 마감으로 절단 시 미끄럼방지 - Glass fibre reinforced 손잡이로 1,000 Volt 까지 절연 가능한 절연 손잡이 (테스트 인증 완료) - 360° 회전 및 폴딩 가능한 손잡이로 최적의 절단 위치와 방향 설정 최적화 / 적재 공간 확보 - 작업시 식별이 용이하도록 잦은 사용을 하는 작동 버튼과 핸들, 커플링 캡은 적색으로 표시 □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 (EN-CLASS : AC120-D-19,3), (1D-2D-3E-4F-5F) - NFPA 1936 인증 (NFPA-CLASS : A4-B3-C5-D6-E6-F3) 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 진행 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건