제 품 규 격 서

품 명	수동식 유압 도어오프너 [DO 120]
참 고 사 진
용 도	시건장치 개방 및 무거울 물체를 들어올리는데 사용하기 위한 수동 유압장비
제 원
□ 유압 도어 오프너 - 작동 압력 : 700 bar - 최대 전개력 : 114,5 kN - 최대 전개폭 : 120 mm - 크 기 : 278 × 164 × 116mm - 무 게 : 7,1 kg □ 수동식 유압 펌프 - 최대 작동 압력 : 700 bar - 유압 탱크 용량 : 0,7 리터 - 스트로크당 출력 : 7,2 cm³ (ND) / 0,9 cm³ (HD) - 크 기 : 351 × 146 × 110mm - 작동 방식 : 수동식 핸드 펌프 방식 - 무 게 : 5.3 kg □ 유압 호스 길이 : 3m □ 360° 회전 가능한 도어오프너 연결구 □ 케이스 크기 : 600 × 400 × 160mm □ 총 무게 : 15,6 kg (수동 펌프 및 호스 포함) □ 구성품 : 유압 도어 오프너 1개, 수동식 유압 펌프 1개, 유압호스(3m) 1개, 보관/운송 케이스 1개