제 품 규 격 서

품 명	방수형 배터리 2단 유압램 [RZT2-1170 SMART-FORCE]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 작 동 압 력 : 700 bar □ 1 단 전개력 : 19.2 ton □ 2 단 전개력 : 10 ton □ 1 단 전개폭 : 360mm □ 2 단 전개폭 : 270mm □ 최 소 길 이 : 540 mm □ 최대 전개폭 : 1,170 mm □ 제 품 중 량 : 21.8 kg (배터리 포함) □ 제 품 크 기 : 540 × 337 × 156mm □ 작 동 방 식 : 좌/우 KNOBS 방식 □ 케이스 재질 : Fiber-reinforced □ 수중 작업시 사용 가능 (IP 68) : 담수, 염수, 오수에서도 사용 가능 □ 제 품 특 징 - 실린더에 잔여 전개 거리 표시 (유압램 전개시 전개 가능한 남은 거리를 확인 가능) - 최대 압력 도달시 점등이 되어 정상 작동 유무 및 정비 용이 - 장비의 상태 메시지를 확인 가능한 패널 - 손잡이 전면 밝기 조절가능한 4 LED 조명등이 부착되어 야간 작업시 시야 확보 및 식별이 용이함 - Rocker 스위치로 한손으로 쉽게 운용할 수 있고, 날의 개패 여부를 정확히 구별 가능함 - Brushless 타입 모터로 소모품 교환 없이 모터 사용 가능 - Milwaukee 전동 공구 18V 배터리와 호환 사용 가능 □ 안전 기능 : 장비 켠 상태에서 오작동을 방지하기 위해 워밍업 모터 작동음이 울리며, 30초간 미사용시 자동으로 장비가 꺼짐 □ 잦은 사용이 필요한 버튼 및 레버의 경우 식별이 용이하도록 적색 표시 □ 배터리 : 18V 리튬이온 (8Ah / 126Wh), 무게 1,1kg □ 인 증 사 항 - EN13204 (EN-class : TR189/360-99/270-21,8–E-I) - 방송통신기자재등의 적합등록을 필한 제품일 것 (KC 인증) □ 구 성 품 : 배터리 유압램 1대, 배터리 2개, AC 충전기 1개, 어깨 끈 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건