제 품 규 격 서

품 명	배터리 유압전개기 [SP60BS E-FORCE 3]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 작 동 압 력 : 700 bar □ 최대 전개력 : 65 ton □ 최소 전개력 : 6.1 ton □ 최대 압착력 : 11.6 ton □ 최대 인장력 : 7.5 ton □ 최대 전개폭 : 820 mm □ 최대 인장폭 : 702 mm □ 크 기 : 1,040 × 307 × 241mm □ 제 품 중 량 : 23,7 kg (배터리 포함) □ 작 동 방 식 : 좌/우 KNOBS 방식 □ 형 태 : 유압전개기와 배터리가 결합되어 작동되는 방식 □ 케이스 재질 : Fiber-reinforced □ IP 등급 : IP54 □ 제 품 특 징 - 손잡이 전면에 4개, 후면 2개의 LED 조명등이 부착되어 야간 작업시 시야 확보 및 식별이 용이함 - 전개팁은 티타늄 니트릴 코팅이 되어 있으며, 전개 시 밀림 방지 고강도 스파이크가 외부. 내부에 처리 - Rocker 스위치로 한손으로 쉽게 운용할 수 있고, 날의 개패 여부를 정확히 구별 가능함 - Brushless 타입 모터로 소모품 교환 없이 모터 사용 가능 - 새로운 드라이브 시스템 사용으로 기존 제품대비 20% 작동 속도 향상 - 스프레다 팁에 PIN 결합으로 분실이 없는 구조

□ 안전 기능 : 장비 켠 상태에서 오작동을 방지하기 위해 워밍업 모터 작동음이 울리며, 30초간 미사용시

자동으로 장비가 꺼짐

□ 잦은 사용이 필요한 버튼 및 레버의 경우 식별이 용이하도록 적색 표시

□ 배터리

- 종류 : 28V 리튬

- 용량 : 5Ah / 126Wh

- 무게 : 1,0kg 이하

- 충전 가능 횟수 : 1,000회 이상

□ 인 증 사 항

- CE 인증품

- EN-class : BS60/820-23,7

- 방송통신기자재등의 적합등록을 필한 제품일 것 (KC 인증)

□ 부 수 장 비(선택 사양)

- 체인 아답터, 체인(1,8m), 체인 락

□ 구 성 품 : 배터리 유압전개기 1대, 배터리 2개, AC 충전기 1개, 어깨 끈 1개

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건