제 품 규 격 서

품 명	방수형 배터리 유압 연속절단기 [C120 MK2 SMART-FORCE]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 절 단 용 량 : 1D-2D-3E-4F-5F (EN cutting class) □ 최대 절단폭 : 120 mm □ 크 기 : 765× 188 × 230mm □ 제 품 중 량 : 24,1 kg (배터리 포함) □ 작 동 방 식 : 좌/우 KNOBS 방식 □ 형 태 : 유압 연속절단기와 배터리가 결합되어 작동되는 방식 □ 케이스 재질 : Fiber-reinforced □ 수중 작업시 사용 가능 (IP 68) : 담수, 염수, 오수에서도 사용 가능 □ 제 품 특 징 - 절단물을 연속으로 절단하기 위한 특수 절단용 유압 절단기 - 팁 끝에 계단식 마감으로 절단 시 미끄럼방지 - 최대 압력 도달시 점등이 되어 정상 작동 유무 및 정비 용이 - 장비의 상태 메시지를 확인 가능한 패널 - 3 stage 유압 펌프로 더 빠른 작업 속도 - Glass fibre reinforced 손잡이로 1,000 Volt 까지 절연 가능한 절연 손잡이 (테스트 인증 완료) - 손잡이 전면 밝기 조절가능한 4 LED 조명등이 부착되어 야간 작업시 시야 확보 및 식별이 용이함 - 360° 회전 및 폴딩 / 분리형 손잡이로 최적의 절단 위치와 협소한 공간 절단 작업 가능 - Brushless 타입 모터로 소모품 교환 없이 모터 사용 가능 - Milwaukee 전동 공구 18V 배터리와 호환 사용 가능 □ 안전 기능 : 장비 켠 상태에서 오작동을 방지하기 위해 워밍업 모터 작동음이 울리며, 30초간 미사용시 자동으로 장비가 꺼짐 □ 잦은 사용이 필요한 버튼 및 레버의 경우 식별이 용이하도록 적색 표시 □ 배터리 : 18V 리튬이온 (8Ah / 126Wh), 무게 1,1kg □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 (EN-CLASS : AC120D-24,1), (1D-2D-3E-4F-5F) - NFPA 1936 인증 (NFPA-CLASS : A4-B3-C5-D6-E6-F3) □ 구 성 품 : 배터리 유압 연속절단기 1대, 배터리 2개, AC 충전기 1개, 어깨 끈 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건