제 품 규 격 서

품 명	배터리 유압 콘크리트 파쇄기 [BC250 MK2 E-FORCE 3]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 작 동 압 력 : 700 bar □ 최대 전개폭 : 250 mm □ 제 품 중 량 : 21,5 kg □ 제 품 크 기 : 890 × 380 × 302 mm □ 작 동 방 식 : 좌/우 KNOBS 방식 □ 형 태 : 유압 콘크리트 파쇄기와 배터리가 결합되어 작동되는 방식 □ 케이스 재질 : Fiber-reinforced □ I P 등 급 : IP54 □ 콘크리트를 빠르게 파괴하기 위한 특수 유압파쇄기 □ 콘크리트 파편으로부터 작업자를 보호하기 위한 가드형 손잡이 □ 손잡이 전면에 4개, 후면 2개의 LED 조명등이 부착되어 야간 작업시 시야 확보 및 식별이 용이함 □ Rocker 스위치로 한손으로 쉽게 운용할 수 있고, 날의 개패 여부를 정확히 구별 가능함 □ 360° 회전가능한 손잡이로 어떠한 작업 위치에서도 안전하게 작업 가능 □ Brushless 타입 모터로 소모품 교환 없이 모터 사용 가능 □ 안전 기능 : 장비 켠 상태에서 오작동을 방지하기 위해 워밍업 모터 작동음이 울리며, 30초간 미사용시 자동으로 장비가 꺼짐 □ 배터리 - 종류 : 28V 리튬 - 용량 : 5Ah / 126Wh - 무게 : 1.0kg 이하 - 충전 가능 횟수 : 700회 이상 □ 충전기 - 입력 전압 : 220 ~ 240V / 50~60Hz 138W - 출력 전압 : 28V / 3.5A - 무게 : 약 700g - 완충 시간 : 약 1시간 30분 □ 구 성 품 - 배터리 유압 콘크리트 파쇄기 1대, 배터리 2개, AC 충전기 1개, 어깨 끈 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건