제 품 규 격 서

품 명	매몰자 영상탐지기 [LEADER Cam]
참 고 사 진
용 도	붕괴 및 매몰현장 등의 사고에서 요구자와 양방향 음성 통신, 영상 지원으로 인명 탐색 및 구조용으로 쓰이는 첨단장비
제 원
□ 컨트롤 유닛 - 크 기 : 240mm × 152mm × 51mm - 무 게 : 1.38kg (배터리 포함) - 2M 충격 방지 테스트 / 방진방수 등급 IP54 / 컨트롤 박스 컨넥터 IP68 - 모니터 : 7인치(800×480픽셀) / 풀 컬러 스크린 - 디지털 2배줌, 카메라 회전, 사진 및 동영상 저장을 컨트롤 유닛에서 조작 - 배터리 잔량 표시, 저장된 영상 및 사진 재생 가능, 음향 조절 가능 - PTT 버튼을 이용하여 요구조자와 양방향 통신 - 잡음 제거 헤드셋과 카메라를 연결하여 모니터링 할 수 있음. - 동시에 2개의 헤드셋을 연결하여 2인이 동시에 모니터링을 할 수 있음. - 카메라 포지션에 따른 모니터 방향 표시, 조명 레별 표시 □ 카메라 - 렌 즈 : 스크래치 방지용 사파이어 렌즈 - 조 명 : 8개의 LED(18.5cd) 조명 램프, 단계별 밝기 조절 가능, 야간에 최대 6m거리의 물체 식별 가능. - 카메라 지름 : 47mm - 회전 각도 : 좌, 우 각 (85°) 회전반경 170°, 시야각 260° - 2m 방수 - 양방향 통신을 할 수 있는 오디오/마이크 내장 - 카메라 헤드 자동 복귀 기능 : 카메라 헤드 방향을 자동으로 원상 복귀 할 수 있는 기능이 있어 매몰현장에서 사용 후 장비 철수시 카메라에 헤드가 걸리는 일이 없음 □ 신축 탐색봉 - 재 질 : Carbon fibre - 인체공학적인 360° 분리형 회전 손잡이 - 길 이 : 최대 2.4m, 최소 1.1m (3단 연장식) - 무 게 : 1.4kg □ 배터리 - 충전식 리튬폴리머 배터리 - 최대 작동시간 : 2.5시간 - 충전 시간 : 3.5시간 □ 구성품 : 컨트롤 유닛 1대, 카메라 1대, 신축 탐색봉 1개, 충전식 배터리 2개, 배터리 충전기 1개, 비상용 배터리 팩(AAA 건전지 10개), 잡음 감소 헤드셋 1개, 운송 및 보관 케이스 1개 〈납품조건〉 □ 납품 시 제품에 대한 설명을 해야 하며, 한글 설명서를 첨부 □ 사후관리와 정품 확인을 위해 제작사증명서, 국내공식대리점 혹은 제작사에서 발행한 A/S확약서 제출