제 품 규 격 서

품 명	매몰자 음향 영상 복합 탐지기[LeaderHasty]
참 고 사 진
용 도	붕괴 및 매몰현장 등의 사고에서 요구자와 양방향 음성 통신, 영상 지원, 지진 등의 재난 현장에서 음향을 통해 인명 탐색 및 구조용으로 쓰이는 첨단장비로써 영상 및 음향 탐지를 하나의 장비로 사용이 가능한 장비
제 원
□ 무선 음향 탐지 센서 - 압전 가속도계가 내장된 3개의 무선 센서 - 통신 거리 : 최대 100m, 평균 30m - 방수 및 방진 : IP67 - 배터리 : 3xAAA에 의한 전력 공급 - 사용시간 : 약 8시간 사용 - 불안정한 지형에 센서를 고정하기 위한 스파이크 핀과 마그네틱 부착 가능 □ 카메라 - 렌 즈 : 스크래치 방지용 사파이어 렌즈 - 직 경 : 47mm - 회전 반경 : 좌, 우 260° 회전 - 조 명 : 8개의 LED(18.5cd) 가 카메라 렌즈 주위에 있으며 6m까지 시야확보 가능 - 카메라 위치 및 움직임 실시간 디스플레이 - 전원 OFF 시 카메라 헤드 자동 복귀 기능 - 야간 최대 6m까지의 시야확보를 가능케 하는 8개의 LED(18.5cd) 조명 - 양방향 통신 마이크와 스피커 □ 신축 탐색봉 - 재 질 : Carbon fibre (탄소 섬유) - 인체공학적인 360° 분리형 회전 손잡이 - 길 이 : 최대 2.4m, 최소 1m (3단 연장식) - 무 게 : 1.4Kg □ 양방향 오디오 통신 시스템 - PTT 버튼을 통한 생존자와 양방향 통신 - 지름 5cm 이하의 프로브 □ 메인 컨트롤 유닛 - 모니터 : 컬러 7인치 LCD-TFT (800x480 픽셀, 명암: 500:1) - 크 기 : 240(W) x 152(H) x 51(D) mm - 무 게 : 1.5kg - 디지털 줌 : 2배 - 최대 1000 cd/m2 밝기 조절 가능 - 음향탐지와 영상 탐지 모드 변환 - 본체 배터리 잔량 표시 및 무선 센서 배터리 잔량 확인 가능 - 카메라 포지션 및 밝기 레벨 표기 - 양방향 통신 버튼, 전원 버튼, 메인 메뉴 버튼이 있음 - 선셰이드, 인체공학적 핸드 스트랩, 넥 스트랩 제공 - 비디오 및 화면 캡쳐, SD 카드 저장, 플레이백 기능 □ 배터리 - 종 류 : 충전식 리튬 폴리머 배터리 - 사용 시간 : 2.5시간(충전시간 : 3.5시간) - 크 기 : 63(W) × 127(D) × 25(H) mm □ 작동 온도 : -10°C to +60°C □ 보관 온도 : -40°C to +70°C □ 구성품 : 메인 컨트롤 유닛 1대, 무선센서 3개, 영상카메라(신축탐색봉 포함) 1개, 충전용 배터리 2개, 비상용배터리 팩(일반 AAA 건전지 사용) 1개, 잡음 감소 헤드셋 2개, 배터리 충전기 1개, 보관 및 운송 케이스 1개 〈납품조건〉 □ 납품 시 제품에 대한 설명을 해야 하며, 한글 설명서를 첨부 □ 사후관리와 정품 확인을 위해 제작사증명서, 국내공식대리점 혹은 제작사에서 발행한 A/S확약서 제출