제 품 규 격 서

품 명	전기식 송풍기 [FANERGY E16]
참 고 사 진
용 도	엔진을 사용하는 이동식 송풍기로 화재 건물 내부의 연기를 배출 할 때 사용 가능하며, 송풍 기능뿐만 아닌 미분무 기능 및 폼 사출이 가능하여 화재 진압시 도움을 주는 장비
제 원
□ 출 력 : 230 V / 2.2 kW [3HP] □ 최대 송풍량 : 30,000 ㎥/h [17,700CFM] □ 제품 크기 : W(545 mm) x D(490 mm) x H(545 mm) □ 팬 크 기 : 16"/ 410 mm □ 재 질 : 스테인리스 및 알루미늄(프레임) □ 무 게 : 53 kg 이내 □ 핸 들 : 안전하고 쉬운 개폐와 덤핑 시스템 □ 틸팅 기능 : 최적화된 송풍을 위해 -20° ~ +20° 조절가능 □ 틸팅 방식 : 버튼을 이용한 가스 strut 방식 □ 송풍 거리 : 최소 2 m ~ 최대 7m □ I P 등급 : IP 54 □ 미 분무 장치 - 재 질 : 알루미늄 - 유 량 : 200L/ min (7bar) - 최대 도달 거리 : 20m □ 접이식 손잡이 개방시 +20° 자동 틸팅 □ 가스 strut를 이용한 쉬운 각도 조절으로 버튼 하나로 각도 자동 복귀 기능 □ 자동 틸팅 기능으로 바퀴가 지면에 떨어져 밀림을 방지하며 추가로 후면에 밀림 방지장치 장착 □ 크기가 작아 차량 적재에 용이하며, 접이식 손잡이를 이용한 편리한 이동 가능 □ 레버를 이용한 송풍량 조절 가능 □ 중앙에 노즐 장착으로 미분무 가능 □ 방수 방진 등급 IP68의 전선과 플러그로 화재 현장에서 문제없이 사용가능 □ 구 성 품 : 송풍기 1대, 초크 2개, 미분무 장치 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 2년간 품질보증 □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건 □ CE 인증품 이여야 함