제 품 규 격 서

품 명	베임 방지 다목적 구조 커터
참 고 사 진
용 도	응급 환자 이송, 교통사고 구조 현장, 인체 제독, 각종 응급 상황시 신속하고 안전하게 의복이나 안전벨트, 로프 등을 절단하는 구조 커터
제 원
□ 형 태 : 단 방향 갈고리 방식 □ 길 이 : 180 mm □ 무 게 : 62 g □ 색 상 : 파란색, 검정색 선택 가능 □ 재 질 : GRP □ 절단 휠이 노출되지 않아 구조대원과 요구조자 모두 안전하게 절단 가능 □ 절단 성능 : 일반 의류는 20초, 아웃도어 의류 (자켓, 모터사이클 복 등) 1분안에 절단 가능하며, 평균적으로 37초내 의류 절단이 가능하며 가위 사용과 비교시 2배 빠름 □ 구조 및 전술 조끼, 구조화, 모터사이클 슈트, 잠수복, 여러겹의 원단, 젖거나 오일이 묻은 재질(CBRN) 등 절단 가능 □ 절단 휠은 고정식으로 칼날 마모시 다이얼을 돌려 컷팅면을 바꿀 수 있으며, 절단 휠 측면에 숫자로 표기되어 사용이 용이함 □ 절단 휠의 다이얼은 6단계로 표시되어 있으며, 완전 마모시 교체 사용 가능 □ 두꺼운 장갑 착용시에도 사용이 가능하며, 인체공학적인 디자인으로 왼손, 오른손으로 사용 가능 □ 온도, 습도 등의 영향 없이 사용 가능하며, 세척 및 유지보수가 쉬움 □ 구 성 품 : 본체 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건