제 품 규 격 서

품 명	리프팅 겸용 차량지지대
참 고 사 진
용 도	차량 사고시 차량 안정화 시켜 작업하기 위한 리프팅 가능 지지대
제 원
□ 지지대 길이 : 149.23cm (축소시), 232.41cm (최대 확장시) □ 지지대 폭 : 13.97cm □ 지지대 재질 : 알루미늄 □ 허용 하중 : 3,515kg (지지대 1개) □ 무 게 : 18.6kg (1개당) □ Add-On (리프팅 장치) - 작동 방식 : 회전식 - 리프팅 가능 용량 : 2,721kg - 최대 리프팅 높이 : 30.48cm - 크 기 : 72.72cm (축소시), 105.41cm (최대 확장시) - 무 게 : 9.07kg □ 지지대 고정 방식 : PIN 이 없는 나사산 내부 튜빙 방식으로 핀 분실 방지 및 작동이 부드럽고 빠르며 세밀한 높이 조절 가능 □ 지지대 및 리프팅 겸용 목적으로 사용 가능 □ 최대 36인치 연장파이프 이용하여 324cm 까지 확장 가능 □ 빌트인 라쳇 스트랩 방식으로 스트랩을 필요한 위치에 고정 가능 □ 바닥판에 결합된 링을 사용하여 스트랩, 후크 및 체인을 빠르게 부착 할 수 있으며, 고정 장치를 사용 가능 □ 2:1 의 안전계수 테스트 완료 제품 □ 구성품 : 지지대 2개, 회전식 Add-on 2개, 라쳇 스트랩(와이어 후크) 1개, 라쳇 스트랩(Snaps) 2개, Cluster 2개, Mini-J 및 T 후크 2개, 80 등급 체인(후크 포함) 1개