제 품 규 격 서

품 명	각도 절단기 세트
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 왕복식 톱으로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 배터리 용량 : 18V / 12Ah □ 회전수 : 3,600 rpm □ 날 내경 : 1인치 □ 날 외경 : 12인치 □ 최대 절단 범위 : 96.5mm(두께) × 340mm(폭) □ 중 량 : 23.2kg (배터리 포함) / 21.5kg (배터리 제외) □ 마이터 각 : 좌 50°, 우 60°) □ 베벨 각 : 좌 48°, 우 48° □ 용이한 이동이 가능하도록 탈부착 가능 사이드 핸들 장착 □ 절단 깊이 조정 게이지 장착 □ 최대 330회(구조목) 절단 가능 □ LED 섀도우 라인을 사용하여 정밀한 컷팅 가능 □ 스탠드 - 중량 14kg, 높이 860mm, 최대 하중 227kg, - 접혔을 때 길이(1,093mm), 최대 확장 길이(2,542mm) □ 구성품 : 각도 절단기 1대, 각도 절단기 스탠드 1개, 배터리 2개, 급속 충전기 1개, 좌, 우 사이드 핸드 1개, 더스트 백 1개, 재료 클램프 1개, 날교체용 렌치 1개, 받침 다리 1개, Circular saw blade 12” 60T 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건