제 품 규 격 서

품 명	건식 코어드릴
참 고 사 진
용 도	전기를 이용한 코어드릴로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 소비전력 : 1500W □ 천공능력 : 1단 80 – 162mm / 2단 32 - 90mm □ 무부하 회전수 : 1단 0 – 1,500rpm / 2단 0 – 3,000rpm □ 부하 회전수 : 1단 890rpm / 2단 1,770rpm □ 타격수 : 1단 24,000bpm / 2단 48,000bpm □ 토 크 : 50Nm □ 전선 길이 : 약 4 M □ 척 사이즈 : M18 × 2.5（지름 57mm) □ 중 량 : 4,2 Kg □ 2단 기어를 채용한 고효율의 건식 다이아몬드 코어 드릴 □ 기계식, 전자식 듀얼 클러치 장착 □ 자동 정지 카본 크러쉬로 안전 기능 강화 □ 견고한 메탈 기어 박스 □ 코어 비트의 쉬운 교환을 위한 픽스텍 어댑터 장착 □ 보조 핸들(AVS 진동 방지 기능)과 D형 핸들로 안전한 사용 가능 □ 구성품 : 건식 코어드릴 본체 1, 22 스패너 1, 17-24 스패너 1, FIXTEC 어댑터 1, 보조핸들 1, 롱 어댑터 1, 공구케이스 1, 제품설명서 1 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건