제 품 규 격 서

품 명	엔진식 송풍기[MT280]
참 고 사 진
용 도	엔진을 사용하는 이동식 송풍기로 화재 건물 내부의 연기를 배출 할 때 사용 가능하며, 송풍 기능 뿐만 아닌 미분무 기능을 하여 화재 진압시 도움을 주는 장비
제 원
□ 엔 진 : 4stroke / 11.7 마력 □ 송 풍 량 : 85,200 ㎥/h □ 크 기 : L(710mm) x H(720mm) x W(617mm) □ 팬 크 기 : 570mm □ 무 게 : 69.4 kg □ 작동시간 : 연속 80분 사용 가능 □ 송풍거리 : 최소 0.9 m ~ 최대 6m 조절가능 □ 소 음 도 : 약 99 dB (3m 기준) □ 틸팅기능 : 최적화된 송풍을 위해 +10° ~ +20° 조절가능 □ 프 레 임 : 그레이 epoxy 코팅이 되어있는 30mm 원형파이프 □ 고강도 프로펠러 모터의 파워로 강력한 제트 형성 □ 외관은 더블 레이어 알루미늄과 ABS 열가소성 적색 커버로 시인성, 내구성 향상과 메탈 그릴 채용 □ 접이식 이동용 손잡이가 있어야 하며, 송풍구의 각도가 자동 조절 □ 하향(-10° 까지) 송풍 가능하도록 위한 지지대가 후면에 장착되어 있음 □ Fan(송풍기)을 사용하는 제품으로 사용자의 안전을 위해 AMCA(국제공조기협회) 기준에 의하여 성능 테스트 된 제품임 □ 특 징 : 2개의 바퀴로 이동이 용이하고 사용시 바퀴가 지면에 떨어져 밀림 방지. 콤팩트한 설계로 이동 및 차량적재가 간편함. □ 덕 트 - 사이즈 : ∅ 600mm × 5m - 무 게 : 17.5 kg □ 미 분무 장치 - 사이즈 : 40A - 유 량 : 16L/min (7bar) □ 구 성 품 : 송풍기 1대, 덕트 1개, 미분무 장치 1개, 송풍기 보관 커버 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건 □ CE 인증품 이여야 함