제 품 규 격 서

품 명	전기식 송풍기 [ESV230-NEO2]
참 고 사 진
용 도	엔진을 사용하는 이동식 송풍기로 화재 건물 내부의 연기를 배출 할 때 사용 가능하며, 송풍 기능 뿐만 아닌 미분무 기능을 하여 화재 진압시 도움을 주는 장비
제 원
□ 전 원 : AC 220V / 14A □ 모 터 : 2,2kW - IPX5 □ 송 풍 량 : 48,000 ㎥/h (AMCA240 성능기준 : 27,140㎥/h) □ 크 기 : W(525mm) x H(560mm) x D(550mm) 팬 지름 : 420mm □ 무 게 : 39.5kg □ 송풍거리 : 개구부에서 1m ~ 6m 까지 손실없이 송풍 가능 □ 송풍량 조절 : 회전 레버식으로 조절 □ 작동시간 : 연속 사용 가능 □ 소 음 도 : 85.3dBA (3m 기준) □ 틸팅기능 : 최적화된 송풍을 위해 -20° ~ +20° 페달로 조절 가능 □ 프 레 임 : 검정 및 노랑 에폭시 코팅된 원형 파이프 □ 전원 케이블 길이 : 2m □ 바퀴직경 : 200mm (크고 넓은 바퀴로 쉽고 안정적으로 이동 가능) □ 강화 고밀도 폴리에틸렌 이중층 모노 블록 측판 설계로 강력한 제트형성 및 최적의 송풍량 제공 □ 접이식 핸들 및 콤팩트한 설계로 이동이나 차량 적재가 편리히며, 송풍구의 각도 조절 가능 □ 2개의 바퀴로 이동이 용이하고 사용시 바퀴가 지면에 떨어져 밀림 방지. □ 덕 트 - 사이즈 : ∅ 430mm × 5m - 무 게 : 약 13 kg □ 미 분무 장치 - 사이즈 : 40A - 유 량 : 16L/min (7bar) □ 구 성 품 : 송풍기 1대, 덕트 5m 1개, 미분무 장치 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건 □ CE 인증품 이여야 함