제 품 규 격 서

품 명	이동식 조명 장치 (RLS 2000)
참 고 사 진
용 도	화재 진압 및 구조 활동 시 사용되는 이동형 조명 장치
제 원
□ 배 터 리 : 충전식 12V, 22Ah 납 젤 배터리 □ 작동 시간 : 100% 출력시(3시간), 25% 출력시(10시간) □ 100% 출력 밝기 : 8,500 lumen □ 150% 출력 밝기 : 12,500 lumen □ 색 온 도 : 6500K (일광에 해당) □ 3개의 LED 조명 패널로 개별 점등 및 각도 조절 가능 □ Flashing light 색상 : 빨간색, 녹색, 노란색, 파란색 □ 감광 기능 : 10% 단위로 조절 가능 □ 안정적인 장비 고정을 위한 2개의 보조 발판 내장 □ 10분간 150% 출력 사용 가능 □ 배터리 잔량 : 0~25%(적색 깜박임), 25~50%(적색), 50~75%(황색), 75~1005(녹색) □ IP 등급 : IP54 □ 제품 크기 : 390 x 195 x 255 mm 이내 □ 무 게 : 12.4 kg □ 특 징 - spotlight 및 floodlight 초점 변경 가능 - 360° 전 방향 조명 지원 가능 - 내장된 4개의 연장봉을 이용하여 최대 1.8m 의 높이까지 조명 설치 가능하며, 손잡이를 이용한 조명등으로도 사용 가능