제 품 규 격 서

품 명	엔진식 송풍기 [FANERGY V22]
참 고 사 진
용 도	엔진을 사용하는 이동식 송풍기로 화재 건물 내부의 연기를 배출 할 때 사용 가능하며, 송풍 기능뿐만 아닌 미분무 기능 및 폼 사출이 가능하여 화재 진압시 도움을 주는 장비
제 원
□ 엔 진 : 6.5마력 □ 송 풍 량 : 2m에서 36,100 ㎥/h □ 크 기 : W(640 mm) x D(500 mm) x H(695 mm) □ 팬 크 기 : 22"/ 560 mm □ 무 게 : 47.5 kg □ 사용연로 : 무연 가솔린 □ 탱크용량 : 3.0 L □ 작동시간 : 연속 110분 사용 가능 □ 틸팅기능 : 최적화된 송풍을 위해 -20° ~ +20° 조절가능 □ 송풍거리 : 최소 2 m ~ 최대 7m 조절가능 □ I P 등급 : IP 54 □ 미 분무 장치 - 유 량 : 200L/ min (7bar) □ 크기가 작아 차량 적재에 용이하며, 접이식 손잡이를 이용한 편리한 이동 가능 □ 스위치 버튼을 통한 간단한 구동 기능 □ 미분무 기능 보유 □ 구 성 품 : 송풍기 1대, 고임목 2개, 엔진 배기 호스 아답타 1개 , 덕트 1개, 송풍기 보관 가 방 1개, 미분무 장치 1개