제 품 규 격 서

품 명	개인 인명구조 경보기 [Motion scout K-T]
참 고 사 진
용 도	구조작업 및 각종 유독성가스, 가연성 가스등의 누출로 인한 재해현장에서 대원의 움직임 및 주변온도를 측정하여 대원의 상태를 보고하며, 경보기 착용자가 일정시간 동안 움직이지 않으면 자동으로 경보음이 발생하고 외부지원이 필요할 경우 수동으로 경보음을 발생시켜 대원의 위치를 알리는 장비
제 원
□ 크 기 : 100 X 75 X 45mm □ 무 게 : 230g (배터리 포함) □ 외관재질 : overmoulded 2K □ 주 파 수 : 2.6 - 3.0 khz □ 배터리 사용시간 : 대기시 200 시간, 경보시 10시간 □ 배 터 리 : 2 AA LR6 cells □ 방 수 : IP 67 □ 경 고 : 3m에서 95db / 2개의 ultra bright LED - 사전 경고 : 2 시그널/sec 소음레벨감소 - 전면 경고 : 3 시그널/sec 최대소음레벨 □ 작동방법 : 본체에서 KEY 분리시 자동작동 □ 특 징 - 착용자의 움직임이 30초간 없을시 자동경보 / 수동 경보 기능 - 배터리 잔량부족시 경보등 점등 - 온도별 경보 (대기온도가 250도 이상일때 3초안에 경보, 100도 이상일때 10초내 경보) - KEY 방식의 전원으로 통제관이 얼마나 많은 작업인원이 투여되었는지 확인이 가능하고, 작업자가 전원을 키지 않고 작업하는 것을 방지 - KEY 분실방지를 위하여 좌, 우 측면에 2개의 키홀더가 있음 □ 구 성 품 : 경보기 본체 1개, 작동 KEY 1개 □ 테스트 충족 기준 - EMC [2004/108/EC]:EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, MIL-STD-810E, Flame engulfment acc. EN 137, EN 60529 [IP67], JCDD/38 [for UK], Corrosion: EN 60068-2-11 □ 인 증 : ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4 –.20°Cto +55°C, GA 401-2002 내열 테스트 관련 국내 시험 성적서 및 방송통신기자재등의 적합등록 필증 제출 〈납품조건〉 □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품 일