제 품 규 격 서

품 명	소방 구조 장화 (BOROS B3 CROSS)
참 고 사 진
용 도	구조 및 진화용 소방장화로 구조대원의 발을 보호면서 편안함을 제공해 주는 장비
제 원
□ 외부 재질 : 발수 및 더러움 방지를 위한 소가죽 (햇볕에 의한 반사열 감소) □ 내피 재질 : 심파텍스(Sympatex)로 방수 및 방풍, 땀, 열기등은 외부로 배출 □ 무 게 : 2.3 kg (280mm 1족 기준) □ 신발 높이 : 230mm (43 / 280mm 사이즈 기준) □ 다이얼 조절(BOA 레이싱시스템) 방식(누르고 당김으로 조절이 가능)으로 긴급 출동 시 신속하게 착용이 가능하고, 사이즈 조절이 용이 □ 다이얼 조절 끈은 스테인레스 스틸코드 코팅되어 내열성이 탁월하며, 쉽게 부러지지 않은 재질 □ 발가락 보호를 위한 Steel 및 전면부(Toe)와 뒤꿈치의 마모를 방지하기 위해 TPU 재질의 보호캡 □ 바닥창 - MICHELIN™ 바닥창 채용으로 미끄럼 방지 및 탁월한 그립감, 바닥의 마모 Thread를 통해 바닥창 수명 확인 가능 (-40℃ ~ 300℃) - Anti-static 정전기 방지 처리 및 Steel 바닥창으로 천공 방지 보호 - 뒤꿈치 부분의 Pull-off 채용으로 쉽고, 편안하게 탈착 가능 - 밑창 내부에 고무 Strip이 있어 뒤꿈치 부분에 우수한 쿠셔닝 □ 깔창 : 충격으로부터 보호하기 위한 쿠셔닝과 30℃ 에 세탁 가능하며 교체 가능 □ 발목 부위의 특수 플렉스존으로 발목의 움직임이 자유로며 충격을 보호하기 위해 메모리폼 삽입 □ 가시성 향상을 위해 좌우측에 3M 반사 strips □ 국제 소방구조화 규격(EN 15090 F2A HI3 CI AN SAC) 규정에 의해 인증된 제품 〈납품조건〉 □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국제 소방구조화 규격EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC 규정에 의해 인증된 제품(인증서 제출) □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건