제 품 규 격 서

품 명	화학 보호복 [PRPS]
참 고 사 진
용 도	착용자 전신을 덮는 밀폐형 화학 보호복으로 마스크와 공기호흡기를 착용하지 않고 파워필터 시스템을 통해 호흡 가능해야 합니다. 오염지역(Warm Zone)에서 사용 가능해야 하며, 착용자가 보호복 안에서 식수를 마실 수 있는 시스템이 있어야 합니다. 유럽 화학보호복 규격 EN943-2에 준하여 CE인증된 제품이여야 합니다.
제 원
□ 원 단 : 강한 화학 저항을 가진 원단으로 7중 이상 구조로 되어 있어야 합니다. □ 구 조 : 보호복 외부 허리부분에 ABEK2PSL 가스 & 미분자 필터가 2개 장착되어 있으며, 필터로부터 정화된 공기를 보호복 내부로 공급해주는 파워 에어 필터 시스템. 정화된 공기는 착용자의 호흡기가 있는 안면부 쪽에서부터 공급 되어져야 하며, 이로 인해 안면부에 서리가 생기지 않는 역할도 해주어야 합니다. 파워 에어 필터 시스템은 배터리로 작동되어야 하며, 배터리 잔량 표시는 착용자가 항상 식별할 수 있도록 안면부 하단에 위치해야 하며, 경고음이 함께 발생해야 합니다. □ 특 징 : 마스크 및 공기호흡기를 착용하지 않기 때문에 착용자의 무게감이 덜하며, 무전기를 사용하지 않고도 대원간의 대화 소통이 가능해야 합니다. □ 장 갑 : 필요에 따라 쉽게 교체가능한 구조로 설계가 되어지고, 화학물질이나 가스로부터 착용자의 신체를 보호 할 수가 있어야 한다. □ 장 화 : 철심이 발가락 부분에 내장된 특수 강화 슈즈로 내산에 강하며, 화학물질로부터 최소 60분이상 신체를 보호할 수 있는 'HAZMAX'제품으로 화학 보호복과 일체형으로 되어 있고 필요에 따라 특별한 공구사용 없이 교체가 가능해야 합니다. □ 배터리 : 60분 타이머가 장착되어 있어 60분 후에 안면부 쪽에 있는 경고 장치에서 불이 들어오며 10초간 경고 발생을 해야 합니다. 경고 발생 15분후 75분이 지난후에 다시 불이 들어오고 10초간 경고 발생을 해야 합니다. □ 화학보호복 완제품으로써 유럽 European standard EN943-2 기준에 준하여 인증이 된 제품 □ 색 상 : 밝은 연두색 □ 구성품 : 화학보호복 1벌(필터 및 파워 에어 시스템 장착), 보관용 가방, 1.5L 식수팩 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 완제품에 대한 제품의 인증서 제출 조건(EN943-2:2002). □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건