○ 로젠바우어 내폭고성능화학차 (Panther 6x6)
			차 량 명	로젠바우어 내폭고성능화학차
샤 시 명	RBI 39.750 6x6 (EU6)
제 조 사	Rosenbauer(오스트리아)
엔진마력	750HP / 주행중 방수가능
물/폼탱크	물탱크 : 13,000ℓ 폼탱크 1,000ℓ
가 격	16억~18억원(옵션에따라 다름)
	제 원	차 종	로젠바우어 내폭고성능화학차 / RBI 39.750 6x6 EU6
정격 출력	750마력 + Euro-6	승차석 : 1+1+2 (FEM Technology)
엔진 형식	Volvo D16	자동방수포+범퍼터렛 : 주행중 방수가능
연료 탱크	300ℓ 이상	6x6 험로주행가능 (상시 총륜구동방식)
알터네이터	24V 150A	TPMS
배터리용량	12V 190Ah x 2EA	방폭유리적용(내폭필름처리)/전면유리히팅
변 속 기	자동변속기(풀오토 파워디바이더)	내폭타이어(런플렛타이어)적용
제동장치	ABS/ASR/ESC/엔진브레이크	후축조향장치(리어액슬스티어링)
전 장	전장 12,000mm(±50mm)	진입각도 : 30°
전 폭	전폭 3,000mm(±50mm)	이탈각도 : 30°
전 고	전고 3,700mm(±50mm)	후축과의 각도(축각) : 12°
총 중 량	36,000kg 이하(±500 kg)
타 이 어	전축:445/80R25 후축:445/80R25
구 성	물/폼탱크	13,000ℓ(PP) + 1,000ℓ(PP) / 220V 2.5KW 탱크히팅장치
소방펌프	N80 [정격8,000ℓ at 10bar] (최대 9,000ℓ/min)
자동방수포	Rosenbauer RM80C 8,000ℓ/min at 10bar (최대 9,000ℓ/min)
범퍼 터렛	Rosenbauer RM15C 2,000ℓ/min at 10bar
폼혼합장치	Fix-Mix 2.0E [1%, 3%]
주요 사양	측면 경량호스릴 장착 (FORMTEX 30m), 직분사노즐(RB101NFPA)장착
PLA250 분말시스템 225kg 장착(2.5kg/sec, 분말호스릴 FORMTEX 30m)
타이어 보호용 언더트럭노즐 적용(각 타이어 부분), 차체보호노즐 장착
0~80km/h 도달속도 26초 이내 (일반 고성능차량 80초~130초)
전천후 6x6 험로주행 가능 및 유실된 오프로드주행 최적화
전면 및 측면 강화유리(내폭처리) 적용
라이트마스트, 자동방수포 유/무선 작동가능
컬러 LCD모니터 (주행용 계기판 및 펌프시스템 작동 디스플레이)
줌기능 내장 라이트마스트 LED53Wx8구-유/무선 조작가능
TIC 열화상 카메라 적용(농연 시야확보)
인버터 3,000W, 필립스 공기청정기, LED 팬틸트 써치라이트 x 2구 장착
어라운드뷰/후방감시카메라/네비게이션/차량용무전기 장착
사다리이송장치 장착(반자동)
소화전4.5“(115mm)물탱크 자동보수구/소화전4.5” 직결연결 사용가능

로젠바우어 고성능(내폭)화학차 사진

[차량측면 Decal 시안]	[차량 Decal 시안]
[ 주행중 방수 사진 ]	[차량 측면 사진]
[방수총, 범퍼터렛 방수 사진]	[차량 외관 사진]