	○ 다목적 특수소방차 [RT 2000/125 4x4]
						차 량 명	로젠바우어 다목적 특수소방차
						샤 시 명	Rosenbauer RT350 4x4
						제조사/판매	Rosenbauer(오스트리아)/윈어스 알엔에이
						파워트레인	최대350 kW(정격260kW)
						가 격	24억원 (차량+장비+충전인프라)
						용 도	인명구조 및 화재진압용
		용도	로젠바우어 RT (Revolutionary Technology) 차량은 터널 화재시 산소농도 10% 이하의 극한에서 시동 꺼짐이 없이 순수 100% 전기 파워 트레인을 통해 화재진압 및 구조활동을 가능하게 한 다목적 특수소방차로써, 고효율 소방펌프 및 물탱크, 폼탱크를 탑재해서 빠른 화재진압이 가능하고, 각종 구조장비를 탑재해서 신속한 인명구조가 가능한 다목적 특수소방차
		제 원	차량 중량	총중량 : 20Ton (19,500 kg)
			크 기	전장 : 약8,000mm, 전폭 : 2,500mm, 전고 : 3,700mm
			구동 방식	4x4 (각각의 축에 고성능 하이브리드 전기모터 장착)
			탑승 인원	총9명(승차석 2명, 경방석 7명)
			정격 출력	주행용 파워트레인 260kW (Volvo Penta electric drivetrain)
			배터리용량	66kW x 2 = 132kWh
			충전인터페이스	CCS Combo Type 2
			차고 조절	3단계 지상고 조절가능(저중심의 고속주행 및 험로주행가능) 175-250-350mm
			최고 속도	110km/h 이상
			변 속 기	고성능 하이브리드 전기모터 방식의 자동변속기
			주행안전장치	전복방지 차체 자세제어장치 ESP (Electronic stability program )
			후축조향장치	터널내 회전반경 감소를 위한 후축조향장치 적용
			견인 장치	ROCKINGER
		구 성	운전석조작반	컬러LCD모니터 적용 (소방펌프시스템,발전기시스템,교통관제,경광등,조명탑)
			경방석	공기호흡기 시트, 차량에어컨, 난방장치, LED조명장치
			펌프 구동	전기식 파워트레인 100 kWh (선택옵션 : BMW 고성능 디젤엔진 선택가능)
			소방펌프	N35 : 3,500LPM(16bar) / UL인증펌프
			물탱크시스템	물탱크 : 2,000리터 / 폼탱크 : 125리터 (물탱크히팅장치 내장)
			폼혼합시스템	FIXMIX(펌프 프로포셔너) + POLY CAFS
			호스릴장착	일반호스릴 : 60M / CAFS호스릴 : 40M 장착
			자동방수포	RM15C (2,000 LPM 방수가능)
			사다리이송장치	전기식 자동 사다리이송장치 설치
			LED조명탑	8개x42WLED(8개x2,200 lm) / 무선리모컨 조작가능
			교통신호전광판	LED방식으로 차량 후방에 전광판 설치
			유압장비셋트	웨버 유압장비셋트(펌프,절단기,전개기,램,패달커터기)
			에어백셋트	웨버 에어백 셋트
			절단장비셋트	동력절단기, 체인톱, 도끼셋트, 안전벨트 절단기, 핸드쇠톱, 철선절단기
			차량사고장비	에어백 방지장치, 유리절단기, 변형지지대, 유리파손방지필름, 헬멧
			말벌보호장비	말벌보호장비셋트, 스프레이, 건, 노즐
			화재진압장비	직분사관창, 호스, 커플링, 이경유니온, Y커프링, 흡수관호스
			기타장비	전기식 및 배터리식 송풍기, 수중펌프, 각종구조장비, 열화상카메라,

[다목적 특수소방차 사진]

[로젠바우어RT 측면사진]	[로젠바우어RT 측면사진]
[로젠바우어RT 전면사진]	[로젠바우어RT 측면사진]
[로젠바우어RT 주행용 350kW 파워트레인 사진]	[로젠바우어RT 내폭타이어 사진]