제 품 규 격 서

품 명	유압 절단기 [RSC 200]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 최대 절단폭 : 200 mm □ 절 단 용 량 : 1K-2K-3K-4K-5K (EN cutting class) □ 제 품 중 량 : 20.9 kg □ 제 품 크 기 : 827 × 300 × 177mm □ 필요 오일량 : 0.2 L □ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식 □ 연 결 방 식 : 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 제 품 특 징 - Smooth 절단 기술 적용으로 절단시 부드럽고 낮은 응력으로 안전한 절단 가능 - Glass fibre reinforced 손잡이로 1,000 Volt 까지 절연 가능한 절연 손잡이 (테스트 인증 완료) - 360° 회전 및 폴딩 가능한 손잡이로 최적의 절단 위치와 방향 설정 최적화 / 적재 공간 확보 - 분리 가능 손잡이로 협소한 공간 절단 작업 가능 - 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능 - 작업시 식별이 용이하도록 잦은 사용을 하는 작동 버튼과 핸들, 커플링 캡은 적색으로 표시 □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 (EN-CLASS : CC201K-20.9), (1K-2K-3K-4K-5K) - NFPA 1936 인증 (NFPA-CLASS : A9-B9-C9-D9-E9-F5) 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 진행 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건