제 품 규 격 서

품 명	수동식 유압 다목적 툴 [HANDVARIO RIT-TOOL]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 630 bar □ 최대 전개력 : 200 ton □ 최소 전개력 : 2,5 ton □ 절 단 용 량 : 1H-2G-3G-4H-5G (EN cutting class) □ 최대 인장력 : 4 ton □ 최대 전개폭 : 380 mm □ 제 품 크 기 : 695 × 192 × 161 mm □ 제 품 중 량 : 11,1 kg □ 작 동 온 도 : -30℃ ~ 80℃ □ 작 동 방 식 : 수동식 PUSH 방식 □ 팁 교체로 절단, 전개, 문개방, 체인세트, 연장 램 5가지 용도로 사용 가능 (옵션) □ 최대 25m 수중 작업 가능 □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 (EN-CLASS : BK25/280G-11.1) (1H-2G-3G-4H-5G) - NFPA 1936 인증 (NFPA-CLASS : A6-B7-C6-D7-E7-F3) □ 부 수 장 비(선택 사양) - 체인 아답터, 체인(1,8m), 체인 락, 연결형 램 아답터 □ 구 성 품 : 수동식 유압 다목적툴 1대, 전용 전개팁 1개, 문 개방용 팁 1개, 스페셜 팁 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 진행 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건