제 품 규 격 서

품 명	유선형 유압절단기 [RSC60FX]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 작 동 압 력 : 700 bar □ 최대 절단폭 : 60 mm □ 절 단 용 량 : 1E-2D-3D-4C-5D (EN cutting class) / F-CU1-60C □ 케이스 재질 : Fiber-reinforced □ 절단기 헤드 길이 : 450mm □ 절단기 헤드 무게 : 3.1kg □ 제 품 크 기 : 1,456 × 153 × 228mm □ 제 품 중 량 : 5.1 kg □ 작 동 방 식 : 좌/우 KNOBS 방식 □ 형 태 : 소형 특수 유압절단기와 배터리가 결합되어 작동되는 방식 □ 케이스 재질 : Fiber-reinforced □ 제 품 특 징 - 최대 압력 도달시 점등이 되어 정상 작동 유무 및 정비 용이 - 장비의 상태 메시지를 확인 가능한 패널 - 3 stage 유압 펌프로 더 빠른 작업 속도 - Smooth 절단 기술 적용으로 절단시 부드럽고 낮은 응력으로 안전한 절단 가능 - 연결 부위가 유연하여 협소하고 좁은 공간에서 작업이 가능하며, 요구조자와 근접 작업 가능 - 각종 구조 작업시 이동이 수월하며, 움직임이 어려운 침수 작업시에도 용이 - 손잡이 전면 밝기 조절가능한 4 LED 조명등이 부착되어 야간 작업시 시야 확보 및 식별이 용이함 - Rocker 스위치로 한손으로 쉽게 운용할 수 있고, 날의 개패 여부를 정확히 구별 가능함 - Brushless 타입 모터로 소모품 교환 없이 모터 사용 가능 - Milwaukee 전동 공구 18V 와 호환 사용 가능 □ 안전 기능 : 장비 켠 상태에서 오작동을 방지하기 위해 워밍업 모터 작동음이 울리며, 30초간 미사용시 자동으로 장비가 꺼짐 □ 잦은 사용이 필요한 버튼 및 레버의 경우 식별이 용이하도록 적색 표시 □ 인 증 사 항 - EN13204 (EN-class : AC60-10,7) - NFPA1936 (NFPA class : A5-B3-C3-D4-E4-F1) - 방송통신기자재등의 적합등록을 필한 제품일 것 (KC 인증) □ 구 성 품 : 소형 특수 유압절단기 1대 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건