제 품 규 격 서

품 명	배터리 착암기 [DH2528H]
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 착암기로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 척 사이즈 : 28mm HEX □ 임팩 에너지 : 64 J □ 분당 타격수 : 1,300 BPM □ 진 동 : 5.17 m/s2 □ 중 량 : 29.6kg (배터리 포함) □ 제품 크기 : 818mm × 295mm × 638mm □ 사용 가능 시간 (배터리 1개당) - 300mm(폭) × 150mm 깊이의 도랑 : 12m 까지 파쇄 가능 - 1.5m × 1.2m × 150mm 깊이의 보드 슬라브 : 2개 이상 파쇄 가능 □ 배터리 - 무게 : 4.8kg - 전압 : 72Vdc, 6.0Ah - 충전시간 : 90분 - 4단계의 배터리 잔량표시 □ 배터리 충전시간 : 90분 □ 배터리 충전기 : 220 ~ 240V, 50/60Hz, 550W (출력 : DC72V, 4.5A) □ 특 징 - 배터리를 이용한 버튼 시동방식으로 시동문제, 배기가스, 엔진정비, 소음감소, 엔진진동이 없음 - 진동방지 바디 채용으로 내충격성 및 최대 70%의 진동 감소 - 야간 작업시 시야확보를 위한 전면 하단에 조명 장착 - 정비 표시등 장착으로 정비 시기를 직관적으로 확인 가능 □ 구성품 : 본체 1대, 노미 2개, 배터리 2개, 충전기 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건