제 품 규 격 서

품 명	배터리 코어드릴 [DCD150]
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 코어드릴로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 최대 코어비트 직경 : 6인치 (152mm) □ 스핀들 사이즈 : 1-1/4”-7½”G □ 아답터 사이즈 : A-Rod □ 회전 속도 : 800 rpm(최소) / 1,600 rpm(최대) □ 중 량 : 13.kg (배터리 포함) □ 제품 크기 : 545mm × 236mm × 122mm □ 사용 가능 시간 (배터리 1개당) - 35.5Mpa 강도, 152mm 두께의 콘크리트 : 5개 홀 천공 가능 - 76mm 두께의 블록 : 9개 홀 천공 가능 □ 배터리 - 무게 : 2.7kg - 전압 : 72Vdc, 3.0Ah - 충전시간 : 55분 - 4단계의 배터리 잔량표시 □ 배터리 충전기 : 220 ~ 240V, 50/60Hz, 550W (출력 : DC72V, 4.5A) □ 특징 - 배터리를 이용한 버튼 시동방식으로 시동문제, 배기가스, 엔진정비, 소음감소, 엔진진동이 없음 - 건식/습식 모두 사용가능 하며, AUTO-STOP 기능이 있어 안전한 작업 가능 - 습식 작업을 위한 워터밸브 퀵 커넥터 장착 - 본체 상단에 LED 수평 및 압력게이지가 있어 천공 작업시 편리함 - 야간 작업시 시야확보를 위한 전면에 조명 장착 □ 구성품 : 본체 1대, 손잡이 1개, 전용비트 2개, A-ROD 1개, 배터리 2개, 충전기 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건