제 품 규 격 서

품 명	배터리식 왕복식 톱
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 왕복식 톱으로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 배터리 용량 : 18V / 8Ah □ 전장 길이 : 546mm □ 분당 스트로크 : 3,000 spm □ 속도 제어 다이얼 : 5단계 □ 제품 크기 : 434mm(L) × 165mm(H) × 83mm □ 왕복 길이 : 32mm □ 작업 길이 : 300mm(나무), 20mm(강철), 25mm(알루미늄, 비철금속), 150mm(금속 파이프) □ 중 량 : 4.2kg (배터리 포함) / 3.1kg (배터리 제외) □ 가변 속도 트리거로 3000 SPM 까지 조절가능 □ 모재와의 밀착을 유지하여 깨끗한 커팅 작업 가능 □ 길이 연장슈 타입으로 절단날의 수명을 연장하고, 더 짧은 블레이드 사용 가능 □ LED 작업등 장착으로 야간작업시 시야 확보 가능 □ 원터치 방식의 톱날 교체 □ 배터리 결합부 메탈 소재 채용으로 내구성 강화 □ 구성품 : 본체 1대, 배터리 2개, 급속 충전기 1개, 보관 케이스 1개, 목재날 9인치 1팩(5개), 철재날 6인치 1팩(5개) 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건