제 품 규 격 서

품 명	전동식 해머드릴 드라이버
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 드릴로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 배터리 용량 : 18V / 5Ah □ 척 규격 : 13 mm □ 최대 토크 : 60 Nm □ 회전수 - 1단 : 500 rpm - 2단 : 1,800 rpm □ 타격수 : 0 ~ 27,000 bpm □ LED 작업등 장착으로 야간작업시 시야 확보 가능 □ 전장 길이 : 165mm □ 중 량 : 1.8kg (배터리 포함) / 1.1kg (배터리 제외) □ 구성품 : 본체 1대, 배터리 2개, 급속 충전기 1개, 보관 케이스 1개 Shockwave 65mm PH2 양날 토션비트 2개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건