제 품 규 격 서

품 명	구조 방호복 (G-XTREME® 3.0)
참 고 사 진
용 도	화재 진압 및 구조 작업 시 구조자의 신체를 화염 등으로부터 보호하기 위한 보호복
제 원
□ 재 질 (3중 구조) -외피 : PBI®MAX는 매우 가볍고 내구성이 좋으며 유연합니다. PBI®과 KEVLAR® 혼합 방적임 (무게: 6.0 oz/yd2 또는 능직 시 7.0oz/yd2) - 라이너: GLIDE ICE™NOMEX®NANO로 무게와 부피를 줄여 움직임의 범위가 향상됨. NOMEX®NANO는 열 손실(THL)을 향상 시켜 열로 인한 스트레스를 줄이며, GLIDE ICE™ 마찰력이 적은 안감으로 퀼트처리함 (구성: NOMEX®/LENZING FR® 40%, NOMEX® 60% 혼합방적, 무게: 6.5oz/yd2) - 내피: GORE®CROSSTECH® BLACK재 질은 광범위한 내부 조건에서도 최고의 통기성을 가능하게 하며, 착용자의 열 스트레스를 줄여주고, 땀을 빠르게 배출함. - 반사테이프: 3M™SCOTCHLITE™로 표면은 방염처리 되었으며, 형광 및 야간 가시성을 위한 반사 특성이 있습니다. □ 자 켓 - 여분의 천을 아코디언 방식으로 접어 넣는 Axtion® 방식을 자켓 등판과 겨드랑이에 적용하여 작업 시 활동성을 보장함 - 양쪽 카라를 전면 덮개로 한번 더 보호하여, 사이즈 조절이 가능함, 카라는 후드 및 헬멧 착용 시 간섭이 없으며, 비 작업시 전면덮개를 한쪽으로 접을 수 있어 착용감이 편한 - 등판 카라 윗쪽으로 DRD(Drag rescue Device) 손잡이가 소방복 안쪽으로 내장되어 SCBA를 착용 상태에서도 손쉽게 사용 가능

- 특허받은 TRIMTRAX® 실을 1인치(2.5cm)당 8~10개의 이중박음질하여 기존 스티칭 보손상이 덜함

- 팔꿈치 관절의 움직임을 고려한 유선형 디자인

- 두께가 얇고 빠르고 쉽게 채결이 가능한 Zipper Gripper™지퍼를 사용하여 전면을 완전히    커버함

- 전면 주머니 두 개는 장갑을 낀 상태에서도 쉽게 물건을 넣고 꺼낼 수 있고, 주머니 뒤에 KEVLAR® 소매와 NOMEX®가 보강된 핸드워머 포켓이 있음

- 이중 텔레스코프 타입의 소매는 외부의 물과 열을 차단, 보호해줌

- 외피와 내피/라이너를 쉽게 분리 할 수 있어 세탁 시 편리함

□ 하  의

- 여분의 천을 아코디언 방식으로 접어 넣는 Axtion® 방식을 하의의 무릎과 엉덩이부분에 적용하여 작업 시 활동성을 보장함

-  신축성이 있는 허리밴드와 조절식 벨트로 착용감이 좋음

-  리버스 부츠컷 디자인으로 바지 뒷쪽 아랫단 앞쪽보다 짧아 쉽게 마모되지 않도록 함

-  바지 인심(가랑이)를 다이아몬드 모양으로 덧대어 마찰에 강하게 제작함

-  무릎에 SILZONE® 무릎패드가 덧대어져 현장에서 무릎으로 기는 경우 파편으로부터 무릎을 보호하며 추가로 수분막과 열차단 보강되어 열로부터 보호해줌

- 장갑 착용상태에서도 쉽고 빠르게 물건을 보관할 수 있는 카고 포켓이 양옆으로 두 개 있으며 주머니 안쪽을 KEVLAR 소재로 강화함

- 외피와 내피/라이너를 쉽게 분리 할 수 있어 세탁 시 편리함

- H 타입의 립코드 멜빵으로 금속 소재를 사용하지 않았으며, 멜빵의 어깨부분에 패드가 덧데어져 바지를 입고 벗기가 쉬움

- 특허받은 TRIMTRAX® 실을 1인치(2.5cm)당 8~10개의 이중박음질하여 기존 스티칭 보손상이 덜함

□ 성 능:

- TPP (열방호 성능 시험 _Thermal Protective Performance) : 38.1

- THL (통기성 성능 시험, 열배출 _ Total Heat Loss) : 294.7

□ 인  증

- 미국 NFPA 1971 충족함

□ 사이즈 :

□ 색 상 : Black-blue 와 Gold 중 선택

□ 구 성 : 상의, 하의

〈납품조건〉

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건

□ 소방복 규정에 따른 NFPA1971 인증 서류 제출