제 품 규 격 서

품 명	구조(수난 겸용) 헬멧 [F2 XR]
참 고 사 진
용 도	구조 작업시 사용되는 헬멧으로 구조용, 산악용, 야외 화재진압용, 수상용 등 다목적으로 사용 가능
제 원
□ 중 량 : 750g ± 50g이하 (구성품 제외) □ 크 기 : 299 × 239 × 180mm (52~65cm) □ 재 질 : high temperature thermoplastic □ 색 상 : white, black, green, blue, yellow, red, grey, Hi-Viz photoluminescent yellow, Hi-Viz photoluminescent orange, photoluminescent 등 선택 가능 □ 특 징 - 헬멧 전면, 후면, 상단에 반사스티커 부착 - 장시간 사용 시 편안함과 쾌적함을 위한 상단 8개 및 각 측면 4개의 이중 통풍 시스템 - 가벼운 중량, 내열성 외관으로 안정성 및 보호능력 우수 - 헬멧 및 플라스틱 부품 재질은 High temperature thermoplastics - 내피 재질 폴리아미드, 폴리에스테르, 엘라스테인 - 헬멧 후면에 회전식 손잡이로 신속하게 착용 및 크기 조절 가능 방식 - 헬멧 깊이 3단계 높이 조절 및 Nape Strap(목 뒷부분) 3단계 높이 조절 가능 - 3-4 points 체인스트랩 및 퀵 릴리즈 버클로 3방향에서 끈을 조절할 수 있어 안정성과 완벽한 고정력 보장 - Strap은 16mm 두께의 난연성 재질과 모다크릴 및 폴리에스터 혼합 □ 헬멧 장착형 바이저 - Antifog 및 anti-scratch로 김서림 및 긁힘 방지 - 탈부착이 가능한 형태이며, 장갑을 착용한 상태에서 쉽게 높이 및 깊이 조정이 가능 - 2C-1.2 : UV filter (EN 170) - EN 14458:2018 (High Performance Visors) □ 수난구조용 귀마개 - EN 1385 기준에 만족하며 탈부착이 가능한 수난구조용 귀마개 - EN 1385: 2012, PAS028-2002에 따라 수상 스포츠 및 해양 안전 기준에 적합 □ 구 성 품 : 헬멧 1, 헬멧 장착형 바이저 1, 수난구조용 귀마개 1 □ 인 증 : CE (EN16471:2015, EN 16473:2015, EN 12492:2012) 〈납품조건〉 □ 제품 품질 보증 제작사 증명서 제출 □ 사후관리에 관한 국내 공식대리점 증명서와 제작사 증명서 제출 □ 인증서 제출 : CE 인증 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)