제 품 규 격 서

품 명

구조 장갑 [GLOROS T1]

참 고

사 진

용  도

구조용 장갑으로 구조대원의 손을 보호면서 편안함을 제공해 주는 장비

제  원

□ 재 질

- 손바닥 : 실리콘 프린트 처리된 Elastane, 폴리아미드 블랙 원단

- 손  등 : 너클 상단에 Elastane 과 네오프렌의 적색 원단

- 안  감 : 케블라, Fiberglass

- 소  매 : 유리 파편과 먼지로부터 보호하기 위해 탄성 밴드 소매

□ 손바닥 및 손가락 등 관절을 제외한 부위에 특수 실리콘 코팅으로 젖거나 미끄러운 표면에

최적의 그립감을 제공

□ 케블라로 제작된 내부는 손가락을 보호하며, 절단 보호 가능

□ 손가락 관절에 움직임이 편하도록 관절 부위에 주름 방식

□ 최대 250℃ 의 접촉열로부터 기본 보호 가능

□ 장갑 보관이 용이하도록 소매 하단에 카라비너 홀이 있음

□ 손세탁 및 기계 세탁 가능

□ 색 상 : 적색과 검정 혼합

□ 길 이 : 약 27cm

□ 무 게 : 0.2kg

□ EN388 인증품

□ 저항도

저항 종류	요구 사항	LEVEL
마모 저항	EN 388	4
커팅 저항	EN 388	5
찢김 저항	EN 388	4
찔림 저항	EN 388	3
절단 저항	EN ISO 13997	D
민첩성	EN420	5
접촉열 저항	EN407	2

〈납품조건〉

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 인증서 제출

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건