제 품 규 격 서

품 명	개인 방염 텐트
참 고 사 진
용 도	산불 진화 및 화재 진화 작업시 고온에 견디는 소재로 제작된 대피소로, 근거리에서 발생하는 고출력 화염에 대한 대류열 및 복사열을 차단하는 제품
제 원
□ 재 질 : 3중 알루미늄 방염 원단 □ 보관시 크기 : 30 × 20 × 10 cm □ 사용시 크기 : 170 × 60 × 60 cm □ 무 게 : 1.5kg □ 사용시 여유로운 크기로 체격이 큰 인원도 사용할 수 있으며, 방염 텐트와 사용자 간의 접촉 면적을 최소화 함 □ 내부의 복사열 및 대류열로부터, 최대 600kW의 화력을 가진 화염, 최대 20km/h의 화염 확산 속도, 전면에서 최소 1.5m 떨어진 거리에서 발생하는 화염에 대해 보호함 □ 내부 복사열 및 대류열에 대한 보호 - 최대 80 MW의 화력을 가진, 폭 10.5 m 이하의 화염에 대해, 전면으로부터 최소 2m 거리 보호 □ 사용시 전개 및 위치 조정을 위한 두 개의 손잡이가 내부에 있음 □ 부피를 최소화하고 사용 시점까지 양호한 상태로 유지되도록 진공 포장 상태로 공급 □ ISO 15025(A1, A2) - 화염 확산 보호 기준 □ ISO 9151 (B1, B2) - 대류열 시험 기준 □ ISO 6942 (C4) - 복사열 시험 기준 □ ISO 12127 (F3) - 접촉 열 전달 기준 □ ISO 17493 – 내열성 시험 기준 □ ISO 11612:2015, EN469:2005/A1:2006 인증 □ 보호 등급 : Level A1-A2-B1-B2-C4-F3 □ 화재에 갇힌 상황과 실제 화재 상황을 재현한 테스트 완료 제품으로, 데이터의 정확성을 입증할 수 있는 독립 기관이 수행한 테스트 완료 제품 □ 구성품 : 방염텐트 1개, 보관 파우치 1개