제 품 규 격 서

품 명	산불 생존 텐트 (2~6인용)
참 고 사 진
용 도	산불 진화 및 화재 진화 작업시 고온에 견디는 소재로 제작된 대피소로, 비상시 근거리에서 발생하는 고출력 화염에 대한 대류열 및 복사열을 차단하는 제품
제 원
□ 재 질 : 4중 구조 (다층 알루미늄, 다층 파이버글라스) / 봉제(케블라) □ 1, 2층은 복사열에 대한 보호 / 3, 4층은 열에 대한 보호 □ 최대 수용 인원 : 2, 4 ,6명용 선택 가능 □ 텐트 설치 방식 : 에어 주입식(실린더) / 설치 시간(10초) □ 원단 무게 : 450g/m2 □ 원단 두께 : 0.4mm □ 인장 강도 : 2000N ±10%

□ 최대 600kW의 화력을 가진 화염에 대한 복사열 및 대류열 보호 기능을 제공하며, 중간 강도의

화염 속도는 최대 20km/h, 최소 1.5m 거리에서 보호

□ 복사열 및 대류열로부터의 보호, 최대 10.5m 폭의 화염에 대해 최대 80MW의 열량을 견디며,

강제 환기 없이 대피소 전면으로부터 최소 2m 거리에서 보호

□ 공기 공급 시스템을 통해 호흡 유지 환경 및 사용자의 신체를 냉각시켜, 부상이나 사망에 이를 위험을

줄여줌. (내부에 호흡을 위한 6개의 마스크 내장)

□ 호흡 가능 시간 : 300bar 12리터(1개) 용량 기준 4명 사용시 20분 이상 공기 공급 가능

□ 외부 확인 가능 창 : Gold 코팅한 폴리카보네이트 소재로, EN171 기준 4-4 등급 인증된 제품으로

최대 1290℃의 내열성

□ 위치 조정 및 고정을 위한 내부 손잡이 장착

□ 내부에 각 호스를 보호하기 위해 내열성 소재 사용

□ 방염 텐트와 사용자 간의 접촉 면적을 최소화하여 보호력 높임

□ 공기 과주입 방지를 안전 밸브

□ 보관시 크기(보관 가방)

- 750mm(L) × 250mm(H) × 600mm(A) 6인용

- 750mm(L) × 250mm(H) × 600mm(A) 4인용

- 500mm(L) × 250mm(H) × 600mm(A) 2인용

□ 사용시 크기

- 2,000mm(L) × 700mm(H) × 3,000mm(A) 6인용

- 2,000mm(L) × 700mm(H) × 2,000mm(A) 4인용

- 1,000mm(L) × 700mm(H) × 2,000mm(A) 2인용

□ 무 게

- 15kg (6인용)

- 12kg (4인용)

-  9kg (2인용)

□ ISO 15025 (A1, A2) - 화염 확산 보호 기준

□ ISO 9151 (B2) - 대류열 시험 기준

□ ISO 6942 (C4) - 복사열 시험 기준

□ ISO 17493 – 내열성 시험 기준

□ ISO 11612:2015 (A1,A2), EN469/A1 인증품

□ 보호 등급 : Level A2-B1-C4

□ 구성품 : 생존텐트 1개(6개 마스크 내장), 보관 및 이동 가방 1개, 일회용 내부 조명 1개