제 품 규 격 서

품 명

복합 가스 측정기

참 고

사 진

용  도

유해 가스 측정과 동시에 모션 센서 채용으로 사용자의 움직임이 없을때

경보음을 울리는 가스 측정기

제  원

□ 측정 원리 : 전기 화학식, 촉매 화학식

□ 측정 가스 : LEL, CO, H2S, O2 측정

□ 모션 센서 : 착용자의 움직임이 없을때 경보음 발생

□ 사용 가능 온도 : -40℃ ~ + 60℃

□ 경보음 크기 : 95 dB (1feet, 30cm)

□ 사용 시간 : 24시간

□ 충전시간 / 배터리 : 4시간 / Li-polymer

□ 제품 크기 : 11cm x 7.6cm x 3.5cm

□ 충격 테스트 : 7.5m 드롭테스트 (

□ 방   수 : IP68

□ 무   게 : 228g

□ 특   징

- 가스 탐지기에 모션센서가 장착되어 있어 착용자의 움직임이 없을 때 경보를 울려 위치

경보기 역할을 합니다.

- 수동 경보 알람 버튼이 있어 사용자가 경보음을 울려 위험을 알리고 싶을 때 버튼을 눌러

경보를 울릴수 있습니다.

- 센서 수명이 화면에 표시되어 사용시 센서 수명 확인 가능

- 최대 센서 수명이 4년인 4X 센서 사용

- 경보는 4개의 고휘도 LED와 진동, 경보음 3가지로 발생

- ATEX(II 1G Ex ia IIC T4) 방폭기기

□ 제품성능

가 스	범 위	분 석
LEL	0 ~ 100 %	1 %
O2	0 ~ 30 %vol	0.1 %vol
CO	0 ~ 1999 ppm	1 ppm
H2S	0 ~ 200 ppm	1 ppm

〈납품조건〉

□ 완제품에 대한 제품 품질 보증 제작사 증명서 제출

□ ATEX (방폭 인증) 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건