제 품 규 격 서

품 명	SN50 Decon [생물학 연막 제독기]
참 고 사 진
용 도	생물학 제독을 위한 연막 제독기
제 원
□ 작동 방식 : 가솔린 구동 핸드 펌프 방식 □ 출 력 : 18.7kW / 25.4hp (16,100 kcal/h) □ 작동 압력 : 0.3 ~ 0.35bar □ 분무 방식 : 에어로졸 발생기 (뜨거운 연기) □ 연료 소모량 : 2리터/h □ 작동 가능 온도 : -30℃ ~ 49℃ □ 크 기 : 1330mm(L) × 290mm(W) × 330mm(H) □ 중 량 : 17kg / 8.8kg(공 중량) □ 분무량 : 20.5 L/min □ 제독 탱크 용량 : 6.5 리터 □ 연료 탱크 용량 : 1.4 리터 □ 연료 탱크 재질 : 스텐레스 스틸 □ 점화 장치 : 1.5V 4개의 전지 사용 □ 제독 탱크 일체형 □ 1인이 운용 가능하며 차량, 건물, 대피소 또는 텐트 등 오염지역에 사용 □ BDS2000 제독제를 사용하여 살균, 소독을 하기 위한 연막 제독 장비