제 품 규 격 서

품 명	수력 드릴식 관통 방수총
참 고 사 진

용 도	화재시 수력을 통해 관통후 화재 진압을 위한 장비
제 원
□ 관통(회전) 방식 : 수력 (추가 동력원 없이 작동 가능) □ 작동 방식 : 트리거 □ 드릴 종류 - Universal : 목재, 합판, 단열재, 석고보드, 금속판 관통 가능 - Metal : 인장강도 최대 1,000MPa 금속재질, 알루미늄, 구리, 황동, 샌드위치 판넬 등 관통 가능 □ 무 게 : 10.2kg □ 크 기 : 1,443(W) × 116(D) × 384(H) mm □ 작동 압력 : 10bar □ 최대 압력 : 16bar □ 드릴링 규격 - 관통 직경 : 56mm - 관통 깊이 : 425mm - 유량 : 분당 600리터 (10bar) - 최대 파워 : 1,000W (800L/min) - 관통시 필요 유량 : 100 ~ 200 리터 - 관통 시간 : 20초 (단열재 및 강판 지붕형태의 일반 지붕) □ 소화 시스템 - 침투 깊이 : 425mm - 분사 각도 : Main jet - 40° ~ 60° - 분사 각도 : Second jet - 120° ~ 150° - 방수량 : 180 ~ 800L/min □ 4단계의 방사 각도 조절 □ 외부 관통 사용시 산소 유입이 적어 화재 역류 방지 및 그을음 입자 크게 감소 □ 유지보수가 필요없는 시스템 □ 약 10,000회의 드릴링 가능 □ 물, 폼, CAFS 등 사용 가능 □ 안전 장치 : Deadman swich □ 외부 장비 사용과 비교 물소비량 70% 감소 및 50%의 빠른 냉각 속도 □ 헤드 마모시 헤드만 교체 가능 (퀵 체인지 시스템) □ 구성품 : 본체 1개, 센터 드릴 1개(Type A1), 커팅 플레이트 1세트(Type A1), 드릴 비트 1개(Type A1), 흡입부 스트레이너 1개, 툴 보관용 백 1개, 이동 및 보관 케이스 1개 〈납품조건〉 □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건