제 품 규 격 서

품 명	피스톨 관창 [RTE FX] 40A
참 고 사 진
용 도	화재 진압 작업시 사용하는 소화 관창
제 원
☐ 재 질 : 아노다이즈 알루미늄, 스테인리스 스틸, Glass fiber reinforced plastic ☐ 길 이 : 320 mm ☐ 커플링 규격 : NH 타입 40 A ☐ 유 량 (3단계) - 1단계 : 분당 50L (13gpm) / 7bar(100psi) 기준 - 2단계 : 분당 150L (40gpm) / 7bar(100psi) 기준 - 3단계 : 분당 230L (60gpm) / 7bar(100psi) 기준 ☐ 최대 방수 거리 : 42m (138 ft) ☐ 무 게 : 2.2 kg ☐ 기 능 : 직사, 분사, 워터커튼 (화기차단 및 수막 형성) ☐ 정확한 방수 패턴 사용을 위한 미세한 슬라이드 밸브 ☐ 분사 노즐 헤드에 스프링이 내장되어 충격 흡수 (빌트인 스프링 시스템) ☐ 관창 슬라이드 핸들에 내충격 및 내마모성의 U 볼트로 제작 ☐ 손잡이 하단에 추가 손상을 방지하기 위해 핸들 프로텍터(Red) 추가 ☐ 계단 등 상부 작업시 노즐 운송이 편리하도록 커플링 전면에 마운팅 러그 장착 ☐ 3단계의 직관적 사용이 가능한 어택 디자인 ☐ 폼 방수 가능 (별도 폼 노즐 연장대 사용시) ☐ 인증 사항 : NFPA1964 인증품 <납품조건〉 □ 완제품에 대한 제품 품질 보증 제작사 증명서 제출 □ 관련 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건