제 품 규 격 서

품 명	에어백 작동 방지 장치
참 고 사 진
용 도	차량 사고시 핸들에 고정하여 에어백의 작동을 예방하여 부상자를 보호하고 응급처치를 할 수 있게 해주는 장비
제 원
□ 재 질 : 폴리에스터 □ 무 게 : 1,7kg □ 부하 하중 : 2500 daN □ 에어백 작동 방지 장치 사이즈 - 청 색 : 400-450mm - 적 색 : 350-390mm □ 수 명 : 평균 10 년 □ 구 성 품 : 에어백 작동방지 장치 2개 보관함 1개 □ 보관 온도 : 저장 온도 최대 80℃ □ 특 징 - 웨빙 끈의 안전고정 클램프로 핸들에 설치 후 인위적인 분리 전까지 움직임 불가능 - 간편한 설치 및 신속한 해체 - 중성 세정제를 사용하여 세척이 가능하며, 세척 후 건조하여 다시 재사용이 가능함 - 에어백의 폭발 및 휘발유, 그리스 같은 물질로부터의 부상 위험 또한 방어가 가능함 - 초경량 및 콤팩트한 디자인으로 휴대가 간편함 □ 국제공인기관(TUV) 인증품, 독일 품질 인증기관 RWTUV의 GS 인증품
‘