제 품 규 격 서

품 명	유압 콤비 절단기 [SPS360 MK2]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 최대 전개력 : 79 ton □ 최소 전개력 : 3,6 ton □ 최대 절단력 : 1I-2J-3H-4K-5I (EN cutting class) □ 최대 압착력 : 5,4 ton □ 최대 인장폭 : 440 mm □ 최대 전개폭 : 360 mm □ 제 품 크 기 : 765 × 236 × 158mm □ 제 품 중 량 : 14,9 kg □ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식 □ 360° 회전 / 분리형 손잡이로 최적의 절단 위치와 협소한 공간 절단 작업 가능 □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 제 품 특 징 : 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동 중 장비 교환 가능 Glass fibre reinforced 손잡이로 1,000 Volt 까지 가능한 절연 손잡이 □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 (EN-CLASS : CK36/360H-14,9) - NFPA 1936 인증 (NFPA-CLASS : A7-B8-C6-D8-E8) 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 진행 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건