제 품 규 격 서

품 명	배터리 등짐유압펌프
참 고 사 진
용 도	유압 구조장비를 사용하기 위한 휴대용 등짐 동력전달 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 출 력 : DC28V 700W □ 유압유 용량 : 2,5 ℓ □ 저압 출력 : 3,0 L / Min □ 고압 출력 : 0,5 L / Min □ 제 품 중 량 : 11,2 kg (배터리 1개 포함) □ 배터리 종류 : 28V Li-ion / 5Ah □ 배터리 무게 : 1,0kg □ 제 품 크 기 : 335 x 315 x 250mm □ 사용가능 온도 : -20°c ~ +55°c □ 연결 방식 : 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 제 품 특 징 - 휴대 및 사용방법이 간편하고 전기식으로 소음 및 매연이 없음 - 호스 꼬임 방지 기능.(360˚ 회전가능) - 유압 펌프 작동 중 밸브 개폐와 상관없이 상시 장비 결합 및 교환 가능 - 리모컨을 이용하여 펌프의 모든 기능 작동 가능 - 배터리를 2개까지 동시 사용 가능하여 2배의 작동 시간 □ 구성품 : 등짐형 유압펌프 1대, 배터리 2개, AC 충전기 1대 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건