제 품 규 격 서

품 명	배터리 소형유압펌프 [B-COMPACT ECO]
참 고 사 진
용 도	유압 구조장비를 사용하기 위한 배터리식 동력전달 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 배 터 리 : 28V Li-ion / 5Ah □ 배터리 무게 : 1,0kg □ 유압유 용량 : 2,8 ℓ □ 유압 토출량 : 분당 3,0리터(저압) - 분당 0,5리터(고압) □ 제 품 중 량 : 12 kg (배터리 1개 포함) □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 크 기 : 515 × 314 × 200mm □ 사용가능 온도 : -20°c ~ +55°c □ 제 품 특 징 - 최소 전력 사용 및 긴 사용시간을 위한 ECO 모터 (자동 RPM 조절) - 2개의 배터리 운용 가능 □ 구 성 품 : 배터리식 소형 유압펌프 1대, 배터리 2개, AC 충전기 1대 □ 인 증 사 항 - EN 인증품 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건