제 품 규 격 서

품 명	저소음 중형유압엔진펌프 [V-Eco Compact 3600]
참 고 사 진
용 도	유압 구조장비를 사용하기 위한 동력전달 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 출 력 : 4-stroke 가솔린, 3 마력 □ 유압유 용량 : 3,8 ℓ □ 유압 토출량 : 분당 2 × 2,6리터(저압) - 2 × 0,65리터(고압) □ 제 품 중 량 : 23,7 kg □ 제 품 크 기 : 462 × 324 × 441mm □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 소 음 도 : 98 dB (1m 기준) □ 제 품 특 징 - 호스 꼬임 방지 기능.(360˚ 회전가능) - 30°의 경사각에서도 작동 가능 - 유압 펌프 작동 중 밸브 개폐와 상관없이 상시 장비 결합 및 교환 가능 - 위급상황 시 신속한 구조작업을 위해 장비의 속도를 2배로 낼 수 있는 터보기능 장착 - 2가지의 유압장비를 동시에 사용가능 - 자동 RPM 조절 장치 / 연비 향상 □ 시 동 방 식 : 리코일 로프(수동) 시동 방식 □ 인 증 사 항 - EN13204, NFPA1936 인증품 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건