제 품 규 격 서

품 명	대형유압엔진펌프 [V50T+SAH20 COAX]
참 고 사 진
용 도	유압 구조장비를 사용하기 위한 동력전달 장비
제 원
□ 형 식 : 4-stroke petrol engine □ 출 력 : 5,5마력이상 □ 2배속 기능 : 위급상황시 작업시간 단축과 신속한 구조작업을 위해 장비의 속도를 2배로 낼 수 있는 터보기능 장착 □ 시동방식 : 자동(E-START) 및 리코일 로프(수동) 시동방식 겸용 □ 상용압력 : 700 bar □ 유압 탱크용량 : 4리터 이상 □ 유압 토출 유량 : 분당 2 × 2,2리터(저압) - 2 × 0,8리터(고압) □ 크 기 : 845 × 584 × 472mm □ 유압호스 (외줄 타입으로 좌, 우측에 결합) - 내부(IN)호스 직경 : ∅5 - 외부(OUT)호스 직경 : ∅23 - 호스 길이 : 20m (좌, 우측 동일) □ 중 량 : 85kg 이하 □ 연결 방식 : 케블라로 보호 처리한 IN/OUT 라인이 하나의 호스로 되어있으며, 하나의 커플러로 스크류 타입의 결합 방식 (보유 장비와 호환 가능 하여야 함) 유압 펌프 작동중 밸브 개폐와 상관없이 상시 장비 결합 및 교환 가능 □ 특 징 - 기존 유압장비(유압스프레다, 유압절단기, 유압램)과 호환 가능 □ 인증사항 : EN13024, NFPA1936 인증품 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건