제 품 규 격 서

품 명	대형유압장비세트 (엔진식/좌우형)
참 고 사 진
제 원
■ 대형유압엔진펌프 (V50T-SAH20 COAX) □ 사 용 압 력 : 700 bar □ 출 력 : 4-stroke petrol engine, 5,5마력 □ 유압유 용량 : 4 ℓ □ 유압 토출량 : 분당 2 × 2,2리터(저압) - 2 × 0,8리터(고압) □ 제 품 중 량 : 82 kg □ 제 품 크 기 : 851 × 584 × 472mm □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 제 품 특 징 - 30°의 경사각에서도 작동 가능 - 유압 펌프 작동 중 밸브 개폐와 상관없이 상시 장비 결합 및 교환 가능 - 위급상황 시 신속한 구조작업을 위해 장비의 속도를 2배로 낼 수 있는 터보기능 장착 - 2가지의 유압장비를 동시에 사용가능 - 호스릴 상단의 통합 툴 브라켓에 각 장비들 고정 가능 □ 시 동 방 식 : 자동(E-START) 및 리코일 로프(수동) 시동방식 겸용 □ 유 압 호 스 : 20m 유압호스 / 측면에 펌프와 결합 □ 인 증 사 항 - EN13024, NFPA1936 인증품

■ 유압전개기 (SP44AS)

□ 사 용 압 력 : 700 bar

□ 최대 전개력 : 87 ton

□ 최소 전개력 : 4.4 ton

□ 최대 압착력 : 6.9 ton

□ 최대 인장폭 : 465 mm

□ 최대 전개폭 : 610 mm

□ 제 품 중 량 : 13.4 kg

□ 제 품 크 기 : 708 × 250 × 190mm

□ 필요 오일량 : 0.13 L

□ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식

□ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태

□ 제 품 특 징

- Glass fibre reinforced 손잡이로 1,000 Volt 까지 절연 가능한 절연 손잡이 (테스트 인증 완료)

- 실린더와 ARM이 항공기 재질인 알루미늄 합금으로 제작되어 전개력 대비 최소 중량

- 스프레다 팁에 PIN 결합으로 분실이 없는 구조

- 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능

- 전개팁은 티타늄 니트릴 코팅이 되어 있으며, 전개 시 밀림 방지 고강도 스파이크 처리됨

- 작업시 식별이 용이하도록 작동 버튼과 커플링 캡은 적색으로 표시

□ 인 증 사 항

- EN 13204 인증 (EN-CLASS : AS 44/610-13,4)

■ 유압절단기 (RSU180 PLUS)

□ 사 용 압 력 : 700 bar

□ 최대 절단폭 : 185 mm

□ 절 단 용 량 : 1J-2K-3K-4K-5K (EN cutting class)

□ 제 품 중 량 : 16,7 kg

□ 제 품 크 기 : 736 × 236 × 159mm

□ 필요 오일량 : 0.2 L

□ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼 방식

□ 연 결 방 식 : 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태

□ 특수 재질(골드 코팅처리) 의 절단면 교체용 날로 절단 작업시 절단면 손상 최소화

□ 제 품 특 징

- Glass fibre reinforced 손잡이로 1,000 Volt 까지 절연 가능한 절연 손잡이 (테스트 인증 완료)

- 360° 회전 및 폴딩 가능한 손잡이로 최적의 절단 위치와 방향 설정 최적화 / 적재 공간 확보

- 분리 가능 손잡이로 협소한 공간 절단 작업 가능

- 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능

- 작업시 식별이 용이하도록 잦은 사용을 하는 작동 버튼과 핸들, 커플링 캡은 적색으로 표시

□ 인 증 사 항

- EN13204  (EN-class : BC185J-16,7)

- NFPA1936 (NFPA class : A8-B9-C7-D9-E9-F4)

■ 3단 유압 램 (RZT3-1310XL)

□ 사 용 압 력 : 700 bar

□ 1 단 전개력 : 27,4 ton

□ 2 단 전개력 : 13,2 ton

□ 3 단 전개력 : 4,6 ton

□ 최 소 길 이 : 480 mm

□ 최대 전개폭 : 1310 mm

□ 1 단 전개폭 : 327 mm

□ 2 단 전개폭 : 285 mm

□ 3 단 전개폭 : 219 mm

□ 제 품 중 량 : 17 kg

□ 제 품 크 기 : 480 × 221 × 109mm

□ 오일 필요량 : 1.6 L

□ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식

□ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태

□ 제 품 특 징

- 실린더에 잔여 전개 거리 표시 (유압램 전개 시 전개 가능한 남은 거리를 확인 가능)

- 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능

- 작업시 식별이 용이하도록 잦은 사용을 하는 작동 버튼과 핸들, 커플링 캡은 적색으로 표시

□ 인 증 사 항

- EN 13204 인증 (EN-CLASS : TR269/326-130/285-45/219-17,0)

□ 구성품 : 유압엔진펌프(2×20m 호스릴포함) 1대, 유압전개기 1대(체인세트포함),

유압절단기 1대, 3단 유압램 1대, 유압램 지지대 1개

〈납품조건〉

□ 원할한 제품작동을 위하여 동일 제작사의 세트 구성품이어야 함

□ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건