제 품 규 격 서

품 명	유압 전개기 [SP54AS]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 최대 전개력 : 51 ton □ 최소 전개력 : 5,6 ton □ 최대 압착력 : 14.4 ton □ 최대 인장력 : 7.1 ton □ 최대 전개폭 : 735 mm □ 최대 인장폭 : 620 mm □ 제 품 중 량 : 16.9 kg □ 제 품 크 기 : 821 × 282 × 200mm □ 필요 오일량 : 0.2 L □ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼 방식 □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 제 품 특 징 - 실린더와 ARM이 항공기 재질인 알루미늄 합금으로 제작되어 전개력 대비 최소 중량 - 스프레다 팁에 PIN 결합으로 분실이 없는 구조 - 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능 - 전개팁은 티타늄 니트릴 코팅이 되어 있으며, 전개 시 밀림 방지 고강도 스파이크 처리됨 - 작업시 식별이 용이하도록 작동 버튼과 커플링 캡은 적색으로 표시 □ 부 수 장 비(선택 사양) - 체인 아답터, 체인(1.8m), 체인 락 □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 (EN-CLASS : AS55/735-16.8) 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 진행 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건