제 품 규 격 서

품 명	배터리식 송풍기 [BATFAN2 45]
참 고 사 진
용 도	배터리를 사용하는 이동식 송풍기로 화재 건물 내부의 연기를 배출 할 때 사용하며, 별도 전원이 필요치 않음. 연속 사용시 220V 를 이용하여 연속 사용 및 동시 충전가능
제 원
□ 출 력 : 600W / 통합 가변속 드라이브 □ 송 풍 량 : Open Air Flow 28,050 ㎥/h (AMCA 기준 17,700 ㎥/h) □ 크 기 : L(540mm) x H(530mm) x W(270mm) □ 팬 크 기 : 420mm □ 무 게 : 26.5 kg □ 작동시간 : 연속 45분 사용 가능 (60% power 약 3시간 30분 사용가능) □ 소 음 도 : 약 76.8 dB (3m 기준) □ 배 터 리 : NIMH □ 최대 완충시간 : 최대 7시간 20분 □ 송풍량 조절 방식 : 5단계 버튼 식 타입으로 LED 점등 □ 팬 틸팅 각도 : +65˚~ -90˚ □ AC 전원 / 소모량 : 220V / 4A □ 강화 더블 레이어 모노 블록 블록 덮개와 첨단 복합 그릴로 강력한 제트형성 및 최적의 송풍량 제공 □ 특 징 - 배터리 잔량 표시 - 배터리 소진시 AC 전원을 이용하여 연속 사용과 동시에 충전 가능 - 전면에 10개의 LED 조명으로 어두운 곳에서 시야 확보 가능 - 속도 조절은 버튼 방식으로 장갑을 착용한 상태에서도 쉽게 조작 가능 - 이동 및 보관이 용이하도록 90° 폴딩 보관 및 이동용 어깨끈 장착 - 맨홀 등 밀폐 공간 구조 시 사용가능 하도록 하단 송풍 가능 - 경량 및 소형화로 1인이 쉽게 운용 가능 및 이동이 편리하도록 어깨끈 장착 - 물 분무로부터 보호 할 수 있는 IP66 등급의 제품 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건 □ CE 인증품 이여야 함