장 비 명	ITW GSE 140CU20 (구 호바트 140CU20) 140kVA AC/DC
제 작 사	ITW GSE / 미국 및 덴마크
선택옵션	용량 : 140kVA, 출력 : AC / AC (스텐다드) , AC / AC / DC (옵션)
특 징	대용량 GPU AC/AC/DC 출력이 가능 (배기가스 기준 Tier 3)
제품 사진 Made in USA AC / AC 양방향 출력이 기본 스텐다드 선택옵션으로 DC 추가하여 AC / AC /DC 총 3개 출력 가능

ITW GSE 140CU20 (구 호바트 140CU20) 140kVA AC/AC 또는 AC/AC/DC

제품 규격서

1. 용도

외부에서 항공기로 전원을 공급해주는 항공기용 140kVA AC / AC전원 공급 장비여야 합니다.

장비발주 시 DC 출력을 선택하시면 AC / AC / DC 3개의 출력이 가능해야 합니다.

2. 일반사항

1) 제작사는 항공기용 지상지원장비 제작사로 ISO상에 명시된 제작사여야 합니다.

2) 납품 및 작동 교육은 제작사 엔지니어 또는 제작사에서 교육을 이수한 국내 엔지니어가 실   시해야 합니다.

3) 국내에 서비스 센터가 있어서 납품 후에도 기술 지원 및 수리 서비스가 가능해야 합니다.

3. 기술 규격서

No.

세부 항목

사    양

1

AC 용량

·140KVA 이상

2

AC 출력 전압

·일반 기준 115/200VAC

3

AC 주파수

·400HZ

4

AC 발전기

insulation

등급

·Insulation Class H (절연 등급 H)

※ 부연설명 : 전기 제품등에 내열성을 의미하는 등급으로

우리 나라에서는 Y종(최고 허용온도 90℃), A종(105℃), B종

(130℃), F종(155℃), H종(180℃)으로 정의 하고 있습니다.

내열성이 높은 등급의 발전기로 장비를 장시간 사용하는

공항, 군부대 및 항공 산업 내 안전등에도 좋습니다.

5

AC 발전기

베어링 타입

·듀얼 베어링 방식 이여야 함.

※ 부연설명 :듀얼 베어링 방식으로 엔진하고 같이 회전운동

을 하는 발전기에서는 좌/우 양 축에 베어링이 있는 듀얼 베

어링 방식이 안정적이고 오래 사용해도 잔고장이 없습니다.

듀얼 베어링의 이해	싱글베어링의 이해

6

AC 케이블 길이

·50FT 또는 이상 (각 AC 케이블)

7

AC 출력 전압

보정 (LDC)

·출력 전압 보상 기능으로 케이블 끝단에서 떨어지는 전압

값을 보상 하는 기능입니다.

8

DC 출력

·일반 기준 28.5VDC

9

DC AMP(스타팅)

·2000AMP

10

DC 방식

·TRU 방식

11

DC 케이블 길이

·30FT 또는 이상

12

무 게

·3050 KG (AC/AC)  또는 3200KG (AC/AC/DC) 이하

13

엔진

·Cummins QSB 6.7

(오늘날 엔진은 ECM 진단 방식의 전자식 엔진으로 우리나라에

전국 서비스 망이 확보된 커민스 디젤 엔진을 장착 합니다.)

·6실린더 4행정

·마력 240HP

14

Charged Air

Cooler 시스템

(CAC 시스템)

·대용량 GPU로 라디에이터와 별도로 설치된 시스템입니다.

·본 챠지드 에어 쿨러(Charged Air Cooler) 시스템은

140kVA 같은 대용량 GPU, 6실린더 대용량 엔진을 사용하는

장비에 필수적으로 설치 되어야 하는 시스템으로 GPU 내부

에서 발생하는 디젤 엔진 열기와 시스템 열기등을 냉각해

주어 장시간 GPU를 사용하는데 문제없게 합니다.

15

라디에이터

·트레일러 위에 엔진 앞에 장착

16

연료

·디젤, 그 외 항공유(JP) 사용 가능

17

트레일러

·견인고리가 장착된 이동식 트레일러형

18

AC 출력

EF-Bypass

·EF-Bypass 기능을 장비에서 선택 할 수 있어 민간 및 군용

기등 항공기의 지원이 가능해야 합니다.

19

자가 진단

·에러 코드로 사용자에게 고장내용과 조치사항을 알려 줄

수 있어야 합니다.

20

DC 출력 전압

보정 (LDC)

·출력 전압 보상 기능으로 케이블 끝단에서 ᄄᅠᆯ어지는 전압

값을 보상 하는 기능입니다.

21

기타사항

·장비는 지게차로 상/하역이 가능하게 지게차 포켓이 있어

야 합니다.

·트레일러 형태로 이동이 가능하고 견인차로 견인을 할 수

있는 견인고리가 있어야 합니다.

·트레일러 바퀴를 잡아주는 브레이크 장치가 있어야 합니다.

22

치수

·약 4,100L x 1,960W x 1,960 H

23

인증서

·CE 인증서

4. 납품 도서 공급범위

1) CE 인증서

2) 한글 및 영문 매뉴얼

3) 제작사 테스트 리포트

5. 납품 교육

1) 제작사 엔지니어 또는 제작사 교육을 이수한 국내 엔지니어에 의해 실시

2) 납품 장소 : 수요처 지정 장소

6. 공급 범위

1) 주장비

순번	품명	단위	대당수량	총 수량	비고
1	항공기용 지상지원장비 ITW GSE 140CU20	SET	1	1
2	AC 출력 케이블 및 플러그	장착	2	2
3	DC 출력 케이블 및 플러그	장착	1	1	옵션 선택시
4	입력 케이블 및 플러그	장착	1	1

2) 장비 소모품 (부속장비)

순번	품명	단위	대당수량	총 수량	비고
1	연료필터	EA	3	3
2	오일필터	EA	3	3
3	에어필터	EA	3	3
4	유수분필터	EA	3	3

7. 작동 점검

1) 부하 시험기(LOAD BANK)를 통해 항공기 연결 전 전원공급기 출력 값을 확인 한 후 항공기에 연결할 수 있게 합니다.

2) 작동 점검은 제작사 직원 및 제작사에서 교육을 이수한 직원에 의해 진행 되어야 합니다.