제 품 규 격 서

품 명	PVC 하드석션호스 [\950,000]
참 고 사 진
용 도	소방차용 하드 석션호스
제 원
□ 제작 : USA(미국) Kockek □ 규격 : 호스사이즈(5“)-커플링 사이즈 NH5”Fe(125mm) x NH5”Ma(125mm) □ 모델 : 2P501-10 □ 재질 : PVC □ 성능 : 최소 소화전 압력 7kg/㎠에 대한 내구성이 있을것 □ NH5"(125mm) * 2.5m □ 제품 특징 - NFPA1961 충족 - 사용온도 : 150°Fº(65.5℃) ~ -40°Fº(4.4℃) - 자외선 차단 설계 〈납품조건〉 □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 1년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)